C = B(1+S/N)

B = 50Hz – 3500Hz = 3450Hz

S/N = 39DB = 10(39/10) = 10(3.9)

**C = 3450(1+10(3.9)) = 44697.169**